**Приложение № 5 к закупочной документации**

**Информационная карта данных на поставку поддонов на 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Размеры/характеристика** | **Количество (шт.)** | **Цена, за ед. рублей с НДС** |
|  ООО «АксайСтройПром» | Размер 1200\*1000, деревянные, новые или б/у, грузоподъемностью не менее 1500 кг, не менее 7 реек. Верхний настил из 7 досок 20(+-2мм)\*90\*1200. Просвет между досками не более 5-6 см. Поперечина из трех досок 20 (+2мм)\*90\*1000. Лыжи из трех досок 20 (+-2мм)\*90\*1200. Кубик 9 шт (80\*90\*90) | 8250 |  |
|  ООО «Фирма «Аква-Дон» | Поддон б/у 1 сорт 1200х800х100 | 4000 |  |
| ООО ПКФ «Атлантис-Пак» | Поддон деревянный 1200\*800 (евро) фумиг.  | 750 |  |
| Поддон деревянный СР-1 | фумигированный | 150 |  |
| Поддон деревянный СР-1 |не фумигированный | 75 |  |

Примечание для Атлантис-Пак:

Плоские деревянные  поддоны ТОСТ 33757-2016, П4 однонастильные, четырёхзаходные 1200 х 1000 (основной), 1200 х 800 (применяется).

Для отправки по России не фумигированные, для отправки за рубеж фумигированные. ГОСТ представлен в Приложении №6.

